2025
[bookmark: 49gL]11.04.2025 (POSCenter/Ритейл, POSCenter/Ритейл без ключей, Штрих/Элвес)
[bookmark: lfvq]Для работы с прошивкой требуется подписка на 3 квартал 2023 года
[bookmark: rqwB]Для работы с НДС 5% требуется подписка на 1 квартал 2025 года
[bookmark: ixnG]1. Если тег 1214 "признак способа расчета" у предмета расчета "3.Аванс", то тег 1030 "Наименование предмета расчета" не печатается и не передается согласно законодательству, даже если тег 1030 указан и ошибки при этом не возникает.
[bookmark: g1Tm]2. При передаче пустого наименования (тег 1030) возникает ошибка 51 (если только тег 1214 (признак предмета расчета) не равен 3 (аванс)
[bookmark: fuwe]3. Изменены настройки по умолчанию. Незаметно, если идет обновление прошивки с переносом настроек.
[bookmark: Ft2Y]- печатается логотип POSCenter (Т4п4=@@LOGO, логотип по умолчанию загружен в память графики 512)
[bookmark: t2cD]- шрифт по умолчанию 1 (таблица 8)
[bookmark: 6S27]- шаблон чека по умолчанию 0 (т17п18=0; т17п56=0)
[bookmark: os7H]- наименования типов оплаты "Безналичными" вместо карт МИР и MasterCard (таблица 5)
[bookmark: oLgc]- отчет по счетчикам аппарата за смену включен по умолчанию (т1п30=0)
[bookmark: FXgl]5. Если т1п39=0 (печать клишеи отрезка), то т17п7=1 (не печатать 1 документ) отрабатывает корректно 
[bookmark: N1LW]6. Изменения печати Ритейл-02Ф 
[bookmark: AqkL][bookmark: bVcH]10.02.2025 (POSCenter/Ритейл, Ритейл-01Ф/ФМ без ключей, Штрих/Элвес)
[bookmark: HT3o]Для работы с прошивкой требуется подписка на 1 квартал 2025 года
[bookmark: tiue]1. Команда "Продажа" (Sale) 2003 года для фискальных регистраторов полностью убрана.
[bookmark: nTLt]2. Маппинг игнорирует значение таблицы 1 поле 14. Расчет сумм НДС при включенном маппинге ложится полностью на ККТ. 
[bookmark: XTRc]3. Исключена печать информационного чека при каждом включении и установке бумаги
[bookmark: fmfs]4. Корректное отображение наименования моделей Ритейл-01Ф и Штрих-ФР-02Ф. Для Ритейл-01ФМ и Ритейл-02Ф существует отдельная прошивка C.3, работающая на ФФД 1.2 (скачать, скачать без ключей)
[bookmark: GNMW]отображение моделей Ритейл-01Ф и Штрих-ФР-02Ф. Для Ритейл-01ФМ и Ритейл-02Ф существует отдельная прошивка C.3, работающая на ФФД 1.2 (скачать, скачать без ключей)
[bookmark: jMhV]5. Исправлена ошибка “Не хватает денег по обороту налогов” в некоторых ситуациях при включенном маппинге. Ошибка не возникает.
[bookmark: fkGb]
[bookmark: L2wr]10.01.2025 сборка 62919 
[bookmark: PbT2]Для работы с прошивкой требуется подписка на 1 квартал 2025 года
[bookmark: fsvt]1. Добавлены новые налоговые ставки НДС 5% и 7%
[bookmark: Eq26]2. Добавлена настройка маппинга налогов в таблице 17 поле 50
[bookmark: iq2c]0 - (по умолчанию) маппинг отключен
1 - формировать позиции вместо "НДС 20%" по "НДС 5%"
2 - формировать позиции вместо "НДС 20%" по "НДС 7%"
3 - формировать позиции вместо "БЕЗ НДС" по "НДС 5%"
4 - формировать позиции вместо "БЕЗ НДС" по "НДС 7%"
5 - формировать позиции вместо "БЕЗ НДС" по "НДС 20%"
[bookmark: TMtA]3. Добавлена печать информационного чека при каждом включении и установке бумаги
[bookmark: FnAp]2023
[bookmark: 7c7O]10.11.2023 сборка 62897 (скачать, скачать без ключей)
[bookmark: Ovj8]Для работы с прошивкой требуется подписка на 2 квартал 2022 года
[bookmark: qGKQ]1. Если при включении ККТ открыта крышка и длительно удерживается кнопка промотки бумаги и при этом ККТ не находится в режиме техобнуления, то USB-порт будет переключен в режим vCom, PPP будет выключен. Это может быть полезно при невозможности установки связи по USB и отсутствии других интерфейсов.
[bookmark: hz07]2. Настройки Т17П38 и Т17П39 более не работают. ККТ будет использовать актуальные заголовки и ставки НДС независимо от настроек, при наличии любой подписки.
[bookmark: JPM2]3. ПосЦентр-02: Добавлена поддержка полной и частичной отрезки на печатающих механизмах новой ревизии.
[bookmark: mmWL]19.01.2023 сборка 1800 (скачать, скачать без ключей)
[bookmark: sT2M]1. Отключена отправка лишнего символа ff при работе по tcp.
[bookmark: Ujbd]Необходимо для работы с эмулятором tcp to com:
https://teletype.in/@shtrih-support/tcptocom
[bookmark: 8Gw6]2. Если при (пере)регистрации, закрытии фискального режима или формировании отчета о текущем состоянии расчетов возникают ошибки, документ в ФН автоматически отменяется.
[bookmark: iMwr]Необходимо, чтобы не возникала 160 ошибка (Запрещена работа с маркированными товарами) при закрытии архива ФН и других случаях
[bookmark: pDg6]3. Исправлена и улучшена печать предупреждений ФН.
[bookmark: gNpQ]Теперь у кассира больше шансов своевременно заметить,что истекает ресурс ФН.
[bookmark: a0Mp]4. Добавлена печать СНО в тестовый прогон.
[bookmark: xWAQ]5. Исправлена ошибка, приводившая к неверным установкам скорости печати и невозможности ее регулировки на Штрих-М-01Ф и Штрих-Лайт-01Ф
[bookmark: Xnb3]6. Добавлена возможность отключения печати: пользователя, адреса и места расчета в компактном заголовке 6.
[bookmark: F8E9]7. Изменен размер поля 12 Таблицы 17 с 2 на 4 байта, максимальное значение теперь 0x1FFFF по аналогии с прошивкой C.3
[bookmark: dt5Y]8. Добавлена возможность печати СНО в компактном заголовке 6. Включается битом 0x10000 (бит 16) прибавлением цифры 65536 в Т17П12.
[bookmark: mJgY][image: Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число, Шрифт

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.][image: Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число, Шрифт

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]
[bookmark: za08]9. Добавлена возможность включения режима автосогласования Ethernet, что обеспечивает передачу данных на скоростях до 100 мегабит.
[bookmark: qdVU]Включается в закладке Драйвера ФР версии 932 и выше:
[bookmark: S5Zt][image: Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Шрифт, число

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.][image: Изображение выглядит как текст, снимок экрана, Шрифт, число

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]
[bookmark: yx8d]Если версия Драйвера ФР более ранняя, то включается сервисной командой FE 0E 01 01 00 00
[bookmark: 0Qzu][image: Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число, дисплей

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.][image: Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число, дисплей

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]
[bookmark: 7GhG]Выключается FE 0E 01 00 00 00, прочитать состояние можно командой FE 0F 01 00 00 00.
[bookmark: lhwi]Статус установленного линка отображается в Т20П17 в виде строки вида "Есть линк, 100M, FullDuplex".
[bookmark: iMTt]12. Гарантированная установка связи по USB в режиме RNDIS. Если установлен недействующий IP, то ККТ будет использовать IP по умолчанию: 192.168.137.111/7778
[bookmark: PkXm]2022
[bookmark: IZ47]27.06.2022 сборка 56332 (скачать, скачать без ключей)
[bookmark: tSNC]1. Исправлена работа с ФН 7х. Исключена ошибка (48 или 30h) ФН не отвечает.
[bookmark: LSOo]2. Добавлен обход бага ФН серии 996044050x. Включается Т10П14 = 1. По умолчанию выключено. Настройка сбрасывается при техобнулении. Требует подписку на 3 кв. 2022 года.
[bookmark: YmV2]Внимание! Обход бага для ФН, начинающихся на 7, не требуется! Для таких экземпляров достаточно обновить прошивку!
[bookmark: H04R]Как включить опцию обхода бага через Драйвер ФР версии 933 и выше:
[bookmark: Tbdy][image: Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число, Шрифт

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.][image: Изображение выглядит как текст, снимок экрана, число, Шрифт

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]
[bookmark: qJx5]На старых версиях Драйвера ФР:
[bookmark: GVky][image: Изображение выглядит как текст, снимок экрана, диаграмма, Параллельный

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.][image: Изображение выглядит как текст, снимок экрана, диаграмма, Параллельный

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]
[bookmark: IN0U]После чего пароль необходимо вернуть на "30" .
[bookmark: Sy6P]3. На ШТРИХ-М-01Ф (все вариации модели) при печати на ленте 57 мм печать смещена влево. Старый лоток, выставляющий рулон по центру, более не поддерживается.
[bookmark: BKwE]4. Добавлена поддержка ККТ ШТРИХ-ФР-02Ф (Retail-02Ф) в варианте с одним портом Ethernet
[bookmark: JshN]03.11.2021 сборка
[bookmark: w3lu]1. Исправлена ошибка при запросе TLV на ФН-1.1М
[bookmark: fpCN]2. Чтение несуществующих операционных регистров не вызывает ошибок;
[bookmark: PxCp]3. Исправлен срыв печати на некоторых экземплярах ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф;
[bookmark: NR2a]4. Мелкие исправления
[bookmark: hCp7]2021
[bookmark: rM0D]05.07.2021 сборка 40263 (скачать)
1. Добавлены расширенные возможности программирования и печати логотипа
2. Добавлена возможность полного программного отключения отрезчика Т1П7=3
3. [bookmark: ThOd]Добавлена передача тега 1199 со значением 6 в составе предмета расчета. Может быть отключена битом 10 (0x400, 1024) в Т17П28.
[bookmark: uqWE]ФФД не требует (не разрешает) передачи этого тега со значением 6, однако большинство ККТ других производителей его передают, и ряд пользователей требуют его наличия.
1. [bookmark: 3UWh]Исправлено зависание с некоторыми SD-картами;
2. [bookmark: cf02]Добавлены повторные попытки монтирования SD в ПО ККТ по аналогии с загрузчиком, это улучшило работу некоторых "медленных" SD;
3. [bookmark: NMbU]В техпрогон добавлена информация о сроке действия и дате последней (пере)регистрации ФН;
4. [bookmark: kzku]Добавлена настройка Т17П46 "Печать шрифтов", отключающая печать шрифтов в техпрогоне. По умолчанию печать шрифтов отключена;
5. [bookmark: 1tGI]Добавлена настройка Т17П47 "Защита автоотрезчика". По умолчанию включена, значение 60. Задает минимальное количество шагов протяжки бумаги между двумя срабатываниями автоотрезчика. Если будет подана команда отрезки, а бумага не была протянута на заданное расстояние, отрезка не будет выполнена. Некоторое управляющее ПО подает после закрытия чека команду отрезки, несмотря на то что в ККТ включена функция автоотрезки. Это приводило к двойному срабатыванию автоотрезчика, образованию бумажной лапши и пыли и преждевременному выходу автоотрезчика из строя. Использование защиты решает данную проблему. При значении 0 защита отключена;
[bookmark: Uo3h]23.04.2021 сборка 37765 (скачать)
[bookmark: VzkT]1. Добавлен режим, при котором отключается печать ФД, если в него добавлен тег 1008. Включается настройкой Т17П42=2.
[bookmark: bYbT]Функция требует подписку 2 кв. 2021 г.
[bookmark: CfRl]Также при данной настройке ККТ будет автоматически добавлять в ФД тег 1117.
[bookmark: sAw3]2. Добавлена настройка при которой денежный ящик будет открываться только если в кассовых чеках тег 1031 не равен нулю.
[bookmark: jIxi]Включается Т1П6=2. Функция требует подписку 2 кв. 2021 г.
[bookmark: w7N3]3. Добавлена настройка, запрещающая регистрировать чеки с СНО, не указанными при регистрации. По умолчанию выключено (разрешена любая СНО).
[bookmark: dvQR]Включается Т17П45=1. Функция требует подписку 2 кв. 2021 г.
[bookmark: lgPz]4. В техпрогон добавлена информация по непереданным в ОФД ФД при работе в режиме с передачей данных.
[bookmark: c0rZ]5. Добавлена возможность изменения адреса и места расчетов в документах. Реализовано через передачу тегов 1009 и 1187.
[bookmark: qnDb]Требуется для реализации функций развозной торговли согласно последней редакции ФФД. Требуется подписка на 21-ый год.
[bookmark: Treb]6. Добавлена возможность (пере)регистрации в автоматическом режиме без указания номера автомата.
[bookmark: vW74]Требуется для работы одной ККТ в составе нескольких автоматов согласно последней редакции ФФД.
[bookmark: 1Xz4]Потребует передачи номера автомата через тег 1036 в каждый чек. Требуется подписка на 21-ый год.
[bookmark: jVUX]7. Добавлена сервисная команда синхронизации даты и времени ККТ с датой и временем последнего ФД. Может быть полезна при окончании ресурса ФН в открытой смене. Команда FE E2 01 02 03 04.
[bookmark: rHuF]2020
[bookmark: BLPR]22.12.2020 сборка 29542 (скачать)
[bookmark: 8uLr]1. Добавлена настройка Т17П44 "Замена ЕНВД". Определяет алгоритм замены в чеках ЕНВД на другие СНО начиная с 2021 года.
[bookmark: MTTV]Возможные значения:
[bookmark: jaQo]0 - Не производить замену;
[bookmark: jaom]1 - Производить замену только если в последнем отчете о регистрации не указан ЕНВД в СНО (значение по умолчанию);
[bookmark: 6jSs]2 - Всегда производить замену.
[bookmark: QvyE]2. В 2021 году при выполнении отчета о перерегистрации без замены ФН с ЕНВД, команда будет игнорироваться и ЕНВД не устанавливаться. Если не было выбрано другой СНО, то будет указана ОСН.
[bookmark: pwZf]3. Когда появилась Единая Подписка, то при ее приобретении в ключе лицензии была записана только она. Почти сразу это исправили и при ее приобретении в ключе содержались все прошлые лицензии и подписки. Теперь для работы прошлых лицензий и подписок достаточно только наличия Единой Подписки в ключе. В принципе, таких лицензий нет.
[bookmark: Da6o]4. Убраны секунды во времени в фискальном QR-коде
[bookmark: ET7s]5. Исправлена работа с КМ фототоваров.
[bookmark: XpBZ]6. Запрещена работа с КМ у которых AI21 не заканчивается разделителем FNC1. Такие КМ не соответствуют ФФД и использоваться не должны.
[bookmark: gMNc]7. Счетчики пробега и отрезов сохраняются в EEPROM и не сбрасываются при техобнулении.
[bookmark: bjq6]Теперь есть 2 набора счетчиков, текущие и общие.
[bookmark: yx2W]10. Исправлено маппирование тега 1207 (подакцизные товары) из отчета о регистрации в Т18П21
[bookmark: ZHmb]11. Добавлен вывод информации о количестве отрезов и пробеге в техпрогон (кроме Payonline и NCR-001)
[bookmark: 1CSx]Счетчики сбрасываются при техобнулении.
[bookmark: jlzC]12. Исправлен крайне редкий баг, когда при прошивке через карту памяти (Настройка свойств - сервис - Загрузка на SD-карту - загрузить файл прошивки на SD-карту), на 99% происходила "Ошибка оборудования"
[bookmark: PKZV]13. В уведомление о реализации добавлены теги 1009, 1228 и 1261.
[bookmark: z2Cj]13.02.2020 сборка 18982 (скачать)
[bookmark: fURO]1. Доработана команда привязки кода товара к операции. Поддерживаются все типы данных из приказа ММВ-7-20/434 в том числе изделия из меха. Изменен ответ на эту команду, теперь возвращается 3 байта, в которых кодируется тип распознанного кода товара.
[bookmark: LnS0]2. Добавлена поддержка признаков предмета расчета 20-26. Новые значения работают только с Подпиской 2020.
[bookmark: fxOI]3. Для аппаратов с подпиской 2020 из чека коррекции исключен тег 1177 в ЭФ и ПФ.
[bookmark: eXUn]4. Разрядность настроек Т17П12 и Т17П28 увеличена до 16 бит.
[bookmark: llVE]5. Доработаны печатные формы документов в соответствии с приказом ММВ-7-20/434
[bookmark: hVnq]-Корректная печать тега 1162
[bookmark: yvBd]-Номер смены (тег 1038)и номер чека в смене(тег 1042)не печатается на кассовом чеке и чеке коррекции
[bookmark: AIEF]-Адрес отправителя чеков (тег 1117) не печатается несмотря на любое значение Т17П12 при наличии П2020
[bookmark: OOtj]-Адрес сайта ФНС (тег 1060) не печатается на чеке коррекции
Таблица с битами
[bookmark: 0oqV]-Печать тега 1060 Адрес Сайта ФНС на Кассовом Чеке отключается битом  6 Т17П12
[bookmark: Qhmk]-Печать налогов в Кассовом чеке отключается битом 7 Т17П12
[bookmark: VTPO]-Печать налога в операции отключается битом 8 Т17П12
[bookmark: b0rs]-Печать тега 1227 Наименование Покупателя отключается битом 9 Т17П12
[bookmark: 71ls]-Печать тегов 1222 Признак Агента по Предмету Расчета и 1223 Данные Агента отключается битом 10 Т17П 12
[bookmark: FFT4]-Печать тегов 1224 Данные Поставщика и 1226 ИНН Поставщика отключается битом 11 Т17П12
[bookmark: 1ZxO]-Печать тега 1229 (акциз) отключается битом 12 Т17П12
[bookmark: udMQ]-Печать тегов 1230 (код страны происхождения) и 1231 (номер таможенной декларации)отключается битом 13 Т17П12
[bookmark: F9tR]-Печать номера смены и чека в смене включается битом 14 в Т17П12. Без Подписки 2020 она включена всегда. С Подпиской 2020 печать выключена по умолчанию.
[bookmark: simI]6. Отключена печать тега 1030 Наименования Предмета Расчета по таблице 29.1 из старой версии ФФД, так как приказ ММВ-7-20/434 исключил эту таблицу.
[bookmark: QGii]7. Подписка на 2020 год включает в себя лицензию НДС20 и соответствие ФФД в ПФ и ЭФ по приказу ММВ-7-20/434.
[bookmark: 4PGQ]Без подписки большинство ПФ и ЭФ остаются старыми.
[bookmark: zGTP]8. Исправления в СКОК и МОНО.
[bookmark: u9WV]9. Добавлено поле "RS_CONFIG" в таблицу 23 для удаленного управления параметрами подключения
[bookmark: dRtj]10. Исправлена инициализация некоторых полей таблицы 18 при открытии смены.
[bookmark: nPRL]11. Улучшен разбор GS1.
[bookmark: Prdm]12. Добавлена возможность принять нераспознанный КТ. Для него будет использован идентификатор 00 00.
[bookmark: OquA]Настройка - Т17П41 "Принимать все КТ" (переименована!). По умолчанию выключено.
[bookmark: lIuI]13. Добавлен Форматно-Логический Контроль тегов. При неправильном формировании тега будет возникать ошибка 51(33h) (Некорректные параметры в команде)
[bookmark: 9DXz]1008 (телефон или email адрес покупателя),
[bookmark: gLnP]1073 (телефон платежного агента),
[bookmark: 6GD4]1074 (телефон оператора по приему платежей),
[bookmark: Du5c]1075 (телефон оператора перевода),
[bookmark: JGBZ]1171 (телефон поставщика),
[bookmark: HxGP]Номера телефонов должны быть в формате +7цццццццццц без скобок, тире и пробелов, а email текст@текст
[bookmark: 3zyl]1226 (ИНН поставщика),
[bookmark: eahZ]1228 (ИНН покупателя (клиента)),
[bookmark: VYJY]1016 (ИНН оператора перевода).
[bookmark: BbEd]Все ИНН должны проходить проверку на контрольную сумму, на возможность существования.
[bookmark: nJgr]14. Исправлены некоторые ошибки.
[bookmark: I4EI]2019
[bookmark: O9FY]09.12.2019 сборка 12744
[bookmark: YHNl]1. Исправлена ошибка с подпиской на 2019 год;
[bookmark: unKR]2. Исправлена ошибка с перезапуском УМ
[bookmark: RG9P]3. Исправлена печать лицензий на техпрогоне;
[bookmark: dzi8]4. Запрещены старые операции при режимах исчисления налогов 2 и 3;
[bookmark: x2e7]5. Запрещено открытие документа если смена в ККТ не открыта (была аномалия в случае когда в ККТ смена закрыта, а в ФН открыта);
[bookmark: WcVf]6. Запрещено редактирование наименований налогов;
[bookmark: VIM7]7. Исправлена печать имени оператора на отчете без гашения если в предыдущем документе был задан тег 1021;
[bookmark: VGPg]8. Чтение и запись лицензий через СКоК;
[bookmark: lRn8]9. 2 новых способа расчета налога в чеке:
[bookmark: k3ZH]- Т1П14 = 2; Налог пересчитывается с оборота, а не с операций. Ручное распределение округления на выбранную налоговую группу, по аналогии со старым методом.
[bookmark: fnAc]- Т1П14 = 3; Налог пересчитывается с оборота, а не с операций. Автоматическое распределение округления по налоговым группам;
[bookmark: AF77]Методы работают только при наличии лицензии на КМ или подписки на 2019 год.
[bookmark: nLlY]Работает только с операциями v2 и закрытием v2;
[bookmark: oqm0]10. Добавлена настройка Т17П43 - "Использовать букву в налогах". По умолчанию выключено. Налоговые группы не пронумерованы буквами, в операциях вместо букв печатается непосредственно налог в виде "НДС 10%" или аналогичном
[bookmark: 264y]11. Тег 1200 (сумма НДС за предмет расчета) теперь не формируется автоматически. Данный тег является необязательным. Теперь его сформировать должна кассовая программа, если этот тег кому-то нужен.
[bookmark: v0x9]25.10.2019 сборка 11202 
[bookmark: GQnu]1.  Обновлены драйверы внешних принтеров;
[bookmark: w0oy]2.  Очистка тегов перед печатью х-отчета;
[bookmark: SEUP]3.  Таблица 18 обновляется после инициализации таблиц;
[bookmark: JeWB]4.  Изменена печать КМ при разборе из ККТ, согласно проекту приказа;
[bookmark: e9GE]5.  Обновления в СКоК;
[bookmark: Vzd4]6.  Добавлена настройка "Не вещать UDP" Т10П12, не сбрасывается при техобнулении;
[bookmark: WVxE]7.  Улучшена поддержка ШТРИХ-СИТИ-Ф;
[bookmark: 1hRW]8.  Добавлена возможность печати компактного отчета о закрытии смены, Т1П30=2;
[bookmark: ErSo]9. Печать адреса отправителя и покупателя с переносом строки;
[bookmark: my7u]10. Исправлена печать компактного заголовка типа 6 на Retail-01;
[bookmark: 6nQQ]11. Аппараты доработанные Устройством Модернизации (УМ) по-прежнему работают нестабильно.
[bookmark: sNcG]12. Лицензия Базовая Маркировка с Подпиской 2019 не работает. Это баг.
[bookmark: nRaO]04.09.2019 
[bookmark: b8lw]1. Реализована команда FF67 "Привязать КМ к операции" в новом варианте. ККТ осуществляет разбор и ФЛК КМ, и в случае успеха добавляет в операцию тег 1162 в соответствии с приказом "О внесении изменений в приложение № 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@"
[bookmark: nN8O]Требуется лицензия на работу с КМ.
[bookmark: pYJN]2. Добавлена настройка Т17П42 "ДОБАВЛЯТЬ АДРЕС ОТПРАВИТЕЛЯ". Автоматически добавляет в кассовые чеки тег 1117 из последнего отчета о (пере)регистрации, если но не загружен извне (только при использовании команды Операция v2)
[bookmark: 1yhr]3. Допустима отмена чека даже если нет бумаги (если отключена печать отмененных чеков)
[bookmark: Plrg]10.07.2019 сборка 7655
[bookmark: UgxD]1.При привязывании тега 1162 (Маркировка) к позиции срабатывает подсветка у Штрих-М-01Ф с индикацией "Честный Знак"
[bookmark: S6eA]Это единственное изменение. Оно останется и в будущих версиях. Прошивку можно устанавливать на любые ККТ, но разницы с предыдущей версии прошивки нет. Разделения "прошивки для Штрих-М-01Ф с индикацией "Честный Знак" и "прошивки для всех остальных ККТ" не будет.
[bookmark: 7Xmb]29.04.2019 сборка 5190 (скачать)
[bookmark: XXih]1. Добавлена возможность отключит передачу тега 1212 при работе по ФФД 1.05. Настройка - бит 5 (0х20) в Т17П28
[bookmark: R0rI]2. В таблицу 25 добавлено поле 31 для поддержки передачи длинного названия ОФД
[bookmark: HTJO]3. Исправлены некоторые незначительные ошибки
[bookmark: Zj4x]4. Добавлена поддержка обновления и сохранения таблиц через spiflash
[bookmark: OB9N](требуется загрузчик 152 и плата с spiflash, к примеру Retail-02. Загрузчик 152 не поддерживает SD)
[bookmark: MuCj]5. Аппараты доработанные Устройством Модернизации (УМ) работают нестабильно
[bookmark: rJuF]31.01.2019
[bookmark: c3Cp]1. По умолчанию установлены новые ставки НДС и новые названия тегов. Если лицензии нет,
[bookmark: I6q9]то при открытии смены будут изменены на старые.
[bookmark: TBM7]2. Исправлено отображение лицензий, полученных по подписке.
[bookmark: LzEh]3. Запрещена фискализация по ФФД 1.0.
[bookmark: Mne6]4. Добавлен новый режим печати НДС в чеке, Т1П16 = 4. НДС печатаются в табличной форме в стиле "Магнит".
[bookmark: aUWN]Работает с командой закрытия V2 на узких и широких принтерах.
[bookmark: 3hav]5. При печати ЕГАИС-QR на узком принтере текст будет обтекать QR-код.
[bookmark: dlnx]6. Добавлен новый вариант компактного заголовка Т17П18 = 6 под новые требования Магнита.
[bookmark: tGpI]При этом при использовании команды закрытия V2 также меняется окончание чека.
[bookmark: cI5E]Есть возможность передать информационную скидку через тег 15002 (VLN), и текстовый блок,
[bookmark: gGrE]печатаемый после итога чека через теги 16000-160015 (8 строк, четные теги для левой части строки,
[bookmark: KQcf]нечетные для правой). Работает для узких и широких принтеров.
[bookmark: WpkD]7. Для тега 1162 добавлена проверка на минимальный размер в 8 байт.
[bookmark: owk1]8. Добавлена поддержка КТ для обуви (id = 15 20).
[bookmark: OM4g]9. Добавлена настройка "ПЕЧАТЬ ВСЕХ КТ" Т17П41. Если она выключена, автоматически будут печататься
[bookmark: V0w1]только КТ для меха, лекарств, табака и обуви.
[bookmark: E6Za]Если включена - будут печататься все КТ в соответствии с форматом ФД.
[bookmark: xkHj]2018
[bookmark: vFve]13.12.2018 сборка 62022
[bookmark: XhV9]1. Исправлен баг, что когда включен WI-FI и RNDIS, то аппарат работает по RNDIS и с ним невозможно установить связь по USB. Теперь при включенном RNDIS и WI-FI, аппарат игнорирует настройку и работает по WI-FI и VCOM.
[bookmark: 9Hva]24.10.2018 сборка 60325 (скачать)
[bookmark: SCKT]1. Добавлена сервисная команда запроса форматирования SD: FE 04 00 00 00 00
[bookmark: pGms]2. Поддержка PPP через CDCACM, для активации поле "Режим PPP" выставить в 3, 4 для клиента, сервера соответственно
[bookmark: Dq4f]3. Поддержка socks5 прокси для ОФД, СКОК, МОНО. Для активации в таблице 16, поле 19 выставить в 1,
[bookmark: iffK]в полях 20,21,22,23 IP адрес сервера и в 24 порт. Socks5 клиент предлагает серверу 2 способа аутентификации:
[bookmark: d9v6]без аутентификации и имя пользователя/пароль. В случае если сервер требует имя, пароль - в качестве имени будет
[bookmark: XJwW]передан shtrih, пароль - заводской номер устройства.
[bookmark: m8sf]Рекомендованный сервер для Windows - antinat
[bookmark: bZ0o]4. Поддержка чтения и записи таблиц через СКОК
[bookmark: neG3]5. В таблицу 23 добавлено поле со статусом последнего обмена со СКОК
[bookmark: TzyJ]6. Добавлено чтение и запись лицензий функций через таблицу, для того чтобы сервер СКОК мог управлять лицензиями
[bookmark: nn2j]7. Обновлены драйверы внешних принтеров
[bookmark: Jltq]8. Добавлен новый режим печати тега пользователя 1084 (режим 3). Тег печатается в конце чека как многострочное
[bookmark: 8W0a]текстовое поле (перенос строки - 2 символа пробела подряд).
[bookmark: rgdW]24.09.2018 сборка 59303
[bookmark: LxaM]1. Вместо "ЕСН" теперь "ЕСХН".
[bookmark: UW9S]2. Добавлена возможность передать в состав чека теги 1227, 1228, и в состав операции теги 1229, 1230, 1231.
[bookmark: 45Y5]3. Добавлена функции автокоррекции НДС с 18 на 20%. Коррекция происходит при открытии первой смены,
[bookmark: ZyRT]если год 2019 или больше, и если коррекция разрешена в Т17П38. По умолчанию включена.
[bookmark: fwPL]Коррекция выполняется только если текущая ставка НДС (группа 1 или 5) отлична от 20%.
[bookmark: xIlA]4. Добавлены необнуляемые суммы для чеков коррекции. Печатаются в отчетах и читаются по интерфейсу командой FE F4 05 00 00 00.
[bookmark: qc9T]5. Лимит в чеке увеличен с 5 байт BCD на 5 байт BIN.
[bookmark: yXPv]6. Введена настройка "НОВЫЕ ЗАГОЛОВКИ РЕКВИЗИТОВ", Которая меняет "ЭЛЕКТРОННЫМИ" на "БЕЗНАЛИЧНЫМИ" и "КТН" на "КТ",
[bookmark: gvk7]согласно проекту поправок в ФФД. Т17П39.
[bookmark: qQP0]7. Добавлен новый алгоритм выделения НДС. НДС выделяется сразу по формуле Sum*Rate/(Rate+100).
[bookmark: WsNr]Старый Алгоритм считал сумму без НДС (с округлением по правилам арифметики) и вычитал ее
[bookmark: mBIZ]из суммы с НДС, что при НДС 20% приводит к разночтениям.
[bookmark: TkXb]8. Добавлена настройка выбора алгоритма выделения НДС , Т17П40.
[bookmark: hQVu]9. Добавлена система лицензий на функционал.
[bookmark: t8bs]10. Небольшие исправления в TCP-сервер протокола ККТ, повышающие стабильность в случае
[bookmark: Vb0H]принудительного завершения процесса клиента на хосте.
[bookmark: IeCz]11. Исправлена печать в случае если загружаемый шрифт назначен шрифтом по умолчанию.
[bookmark: TKnR]12. Исправлена длина ответа не некоторые сервисные команды.
[bookmark: 9ptJ]01.08.2018 сборка 57543
[bookmark: Gsof]1. При "критической" ошибке записи на SD СКОК не выключается
[bookmark: sSxw]2. В команду FF4E добавлена возможность возможность загрузки таблиц на sd-карту для их восстановления
[bookmark: rv8b]3. Для ККТ с УМ добавлен счетчик чековой ленты.
[bookmark: maBr]4. Если в операции v2 передать признак способа и предмета расчета 0, то будут использованы значения по умолчанию (товар, полный расчет), а не выдана ошибка.
[bookmark: dCTF]5. Исправлена ошибка в формировании тега 1174 в случае если описание коррекции длинное
[bookmark: BbWh]6. Прочие мелкие изменения
[bookmark: oea6]09.07.2018 
[bookmark: b3p9]1. Убрано ошибочное расширение тега 1030 до 128 символов в случае если наименование товара больше 64-х символов.
[bookmark: VHVE]2. Прочие мелкие исправления.
[bookmark: msVR]05.07.2018
[bookmark: 52Am]1. Добавлена настройка количества типов оплаты, которые будут зачитываться как авансы.
[bookmark: BUhu]2. Эмуляция Штрих в РР теперь возвращает названия онлайн-касс.
[bookmark: pCgV]03.07.2018
[bookmark: 5iLk]1. Добавлен механизм авторизации на каждую команду формирования ФД. Активируется при загрузке ключа авторизации.
[bookmark: qlNP]2. Добавлена лицензия на сброс ключа авторизации.
[bookmark: r9qX]3. Обновления в драйверах внешних принтеров.
[bookmark: b0Qb]4. Исправлена логика работы лицензии ЛСКОК.
[bookmark: OdS1]5. Добавлена печать тега 1057, привязанного к чеку при использовании компактных заголовков 2, 3 или 4.
[bookmark: WRn5]18.06.2018
[bookmark: mM1D]1. Исправлен возврат номер оператора и номер документа на внесение и выплате.
[bookmark: NpMF]2. Убрана ошибочная печать ШФД из отчета о текущем состоянии расчетов в автономном режиме.
[bookmark: EVp2]06.06.2018
[bookmark: rfVv]1. Исправлена ошибка с невозможностью подать команду начала фискальных документов из некоторых режимов.
[bookmark: AyDm]Отчет о состоянии расчетов теперь также можно начать из режима 3,
[bookmark: 6jrE]а отчет о закрытии смены можно начать только из режима 2 и 3.
[bookmark: c8Ia]29.05.2018
[bookmark: 2F28]1. Добавлена поддержка внешнего модуля wifi для Ритейл-01 (оригинальный и V2).
[bookmark: M0WI]2. Прочие мелкие изменения.
[bookmark: rtbU]24.05.2018 сборка 55208
[bookmark: jFOf]1. Добавлен ЛСКОК (лицензия).
[bookmark: jiHz]2. Исправлена печать тега 1162, добавлена автопечать для табака.
[bookmark: LfEm]3. Добавлен парсинг и ФЛК тега 1084.
[bookmark: MpRU]4. Улучшена печать длинных атрибутов пользователя.
[bookmark: boAl]5. ИНН кассира теперь можно задать только 12 цифр (если включена его проверка).
[bookmark: aKcv]6. Обновление драйверов внешних принтеров.
[bookmark: RvEH]7. Прочие мелкие исправления.
[bookmark: v4Cx]25.04.2018 сборка 54219
[bookmark: 9nfh]1.  Для предметов расчета без НДС отключена передача тега 1199 (которая ранее была добавлена 09.04)
[bookmark: X1my]2.  Добавлен тег 1009 в отчет о закрытии ФН по бета-ФФД
[bookmark: Qkds]3.  Добавлена возможность печати признаков предмета и способа расчета, настройка через бит 5 (0х20) П12Т17.
[bookmark: yNUg]Признак способа расчета печатается всегда, кроме случая полного расчета.
[bookmark: HWFu]4.  Добавлена команда "Запрос параметра открытия ФН" - FF0E
[bookmark: YI3o]5.  Добавлено восстановление тегов 1203, 1057, 1117, 1021 из ФН в табл. 18
[bookmark: jbvW]6.  Добавлена настройка "РАСШИР. ОТВ. НА КОМАНДЫ ФОРМ. ФД" которая во все команды,
[bookmark: twvI]формирующие ФД добавляет возврат фактического времени ФД (а в команды открытия
[bookmark: wb1Z]и закрытия смены, чека v1 еще и номер ФД и ФПД). Добавлен соответствующий бит
[bookmark: 4FFz]в расширенный запрос типа устройства (бит 50)
[bookmark: mKD3]7.  NETPAY - по команде "гудок" мигает 1 минуту зеленым светодиодом
[bookmark: XaTC]8.  Добавлена настройка "СТРОГИЙ ФЛК". При ней тег 1008 проверяется на соответствие ФФД
[bookmark: Gkbf]9. Команды начала ФД работают только из подрежима 0
[bookmark: Xlrg]10. Для операций без НДС будет передаваться тег 1199 со значением 6 (по просьбе трудящихся)
[bookmark: 7VGa]11. Небольшие исправления в ПФ некоторых документов для строгого соответствия ФФД
[bookmark: cvcU]12. Прочие мелкие исправления
[bookmark: 1bb9]23.03.2018
[bookmark: 4rzT]1. Добавлена поддержка PosCenter-02Ф
[bookmark: HQqM]2. В компактном заголовке 4 изменена позиция печати места расчета (и заголовок печатается прописными буквами)
[bookmark: 3yIH]3. По умолчанию включен ФФД 1.05 и "печать реквизитов пользователя" = 7
[bookmark: 9rQn]4. Печать ФП в отчете о закрытии смены перенесена в конец блока с фискальными данными (настройка)
[bookmark: wz0M]5. Наименования всех документов в ПФ скорректированы в соответствии с ФФД
[bookmark: o5VV]6. Изменена полярность бита 26 в команде "Расширенный запрос"
[bookmark: Hle2]7. По умолчанию включена автопечать тегов
[bookmark: B8I4]8. Сброс документа для повтора при записи некоторых полей в таблицу 17
[bookmark: dRmV]9. Добавлена проверка режима в команды начала документов в ФН
[bookmark: KbFb]05.03.2018
[bookmark: fyJc]1. Добавлены деталировки необнуляемых сумм по 16-ти типам оплаты. Это отдельный набор счетчиков,
[bookmark: TqIB]который начинает считаться с момента установки данной прошивки.
[bookmark: vapa]Старой командой запрашиваются старые счетчики. Для запроса новых добавлены новые команды:
[bookmark: NR9w]FE F4 01 00 00 00 - возвращает 16 8-ми байтовых счетчиков (по типам оплаты 1-16) для приходов.
[bookmark: 77Jz]FE F4 02 00 00 00 - возвращает 16 8-ми байтовых счетчиков (по типам оплаты 1-16) для возвратов приходов.
[bookmark: fLxv]FE F4 03 00 00 00 - возвращает 16 8-ми байтовых счетчиков (по типам оплаты 1-16) для расходов.
[bookmark: 4YVk]FE F4 04 00 00 00 - возвращает 16 8-ми байтовых счетчиков (по типам оплаты 1-16) для возвратов расходов.
[bookmark: 0H8D]Старые и новые счетчики считаются параллельно и независимо.
[bookmark: ySyg]Чтобы получить общую сумму для новых счетчиков надо просуммировать все 16 чисел.
[bookmark: p5I2]2. В таблицу 1 вернулась настройка "печать необнуляемых сумм"
[bookmark: iUxP]0 - не печатать
[bookmark: GYuT]1 - печатать итоги по старым счетчикам. Это значение по умолчанию.
[bookmark: Zxxz]2 - печатать итоги по новым счетчикам.
[bookmark: KRKe]3 - печатать итоги и деталировку по новым счетчикам.
[bookmark: NdOz]3. В таблицу 17 добавлена настройка "RUS АВТООЧИСТКА НС ПРИ РЕГИСТРАЦИИ".
[bookmark: VtLE]По умолчанию выключено. Позволяет автоматом спросить необнуляемые суммы при первичной регистрации
[bookmark: QhxQ]или перерегистрации с заменой ФН.
[bookmark: 8FQ1]4. Исправления СКОК.
[bookmark: MhPI]5. Надпись "ПОЛУЧЕНО:" выводится только есть оплата реальными деньгами (не аванс, кредит и встречное представление).
[bookmark: Ywu0]6. Прочие мелкие исправления
[bookmark: SO0L]27.02.2018
[bookmark: rTsu]1. Добавлена узбекская версия (лицензия)
[bookmark: eIbH]2. Запрещена печать шрифтом 9 на устройствах без загружаемого шрифта
[bookmark: ZKqu]20.02.2018 сборка 52011 (скачать)
[bookmark: 6S3k]1. Ритейл-Комбо-01Ф - правильное название и код модели.
[bookmark: DLHB]2. Исправлена ошибка с изменением отдела в регистрах чека при применении скидок на стандартную операцию после операций v2.
[bookmark: 5KgD]3. Добавлена строгая проверка длины команды печати графики (расширенная).
[bookmark: 4LjT]4. Изменен перенос имени кассира в компактных заголовках типа 3 и 4.
[bookmark: pqDz]5. Добавлена поддержка работы с тегом 1162
[bookmark: zJxv]01.02.2018
[bookmark: 7Adp]1. ФР-02Ф - адаптирован под работу с новой платой wifi
[bookmark: uvT5]2. Исправления в реплике документа
[bookmark: NkDU]3. Исправлены ошибки в расчете выручки (в том числе выручка на повторе отчета)
[bookmark: oJA8]4. Исправлена ошибка вывода количеств в операции v2 если включена настройка Т1 П8
[bookmark: zI6u]5. Добавлена проверка типа при открытии документа
[bookmark: MgzE]6. Добавлена поддержка СИТИ-01Ф
[bookmark: YLQe]7. Исправлено "зависание" если установлена заблокировавшаяся sd-карта.
[bookmark: o8Q7]8. Мелкие исправления.
[bookmark: MftU]2017
[bookmark: n3jf]29.12.2017
[bookmark: w9al]1. NCR-001Ф - увеличен таймаут принтера
[bookmark: sFOF]2. Исправлена ошибка с сохранением отчета на sd-карту при включенной печати рекламы
[bookmark: WRMF]3. Скорректирован код запуска СКОК и МОНО.
[bookmark: oIRG]4. СКОК: добавлены в статус новые теги, не используется доп буфер при заполнении статуса.
[bookmark: ouzb]5. РЕПЛИКА: ФФД 1.05 всегда добавлять тэг 1199 к позиции (кроме операций без НДС)
[bookmark: cMwg]6. РЕПЛИКА: ФФД 1.0 исправлен расчет суммы электронными, в РНМ символ 0x00 заменяется на пробел
[bookmark: BpVO]7. Добавлен режим запуска TCP-сервера протокола ФР без TCP KEEPALIVE (для корректной работы с самописными стеками без KEEPALIVE).
[bookmark: gVla]Для этого надо включить "Запуск tcp-сервера" = 2 в таблице 21.
[bookmark: DSaS]8. Корректное восстановление ФФД = 0 если его вручную поменять в закрытой смене.
[bookmark: UiRQ]9. На некоторые команды увеличено время ожидания ответа из ФН.
[bookmark: QlPV]23.12.2017
[bookmark: fCHu]1. Исправление проблемы 20.12.2017. Это исправление к последнему коду (от 19.12) (с датой когда точно не будет сборки релиза)
[bookmark: jH1a]20.12.2017 сборка 52011
[bookmark: bNef]1. Исправление проблемы 20.12.2017. Это исправление к коду от 05.10.2017. Правок за ноябрь-декабрь тут нет.
[bookmark: LFBu]19.12.2017
[bookmark: 5Rdv]1.  ФР-02Ф - добавлена работа с внешней платой wifi
[bookmark: zlrI]2.  Не печатается версия ФФД ФН если он 1.0
[bookmark: cZ95]3.  Добавлена функция реплики последнего ФД
[bookmark: QvLc]4.  Проверка маркировки доступна также в режимах 2, 3, 4
[bookmark: 55d9]5.  Печать КТН для ЛП или меха теперь в одну строчку
[bookmark: PF4e]6.  Исправлено завершение БСО коррекции начатого командой
[bookmark: 1mYy]7.  Исправлено возникновение активного отсутствия бумаги в случае обрыва ленты на клише следующего чека
[bookmark: 6b6c]8.  В компактном (табличном) окончании чека добавлена возможность отключения печати "ПРИНЯТО" и "СДАЧА"
[bookmark: bSko](надо для чеков возвратов, где данные поля могут быть неактуальны)
[bookmark: Jbin]9.  Добавлена возможность настройки шрифта табличной части окончания чека
[bookmark: FPjf]10. В отчете о налогах теперь выводятся только непустые налоги.
[bookmark: tX2H]11. Добавлена возможность вывода информации по налогам в суточные отчеты.
[bookmark: J7l6]12. Реплика: фикс подсчета оплаты "электронными"
[bookmark: yPJg]13. Реплика: проверка границ при добавлении произвольного tlv
[bookmark: 2oSW]14. МОНО: выплаты и внесения
[bookmark: 82qF]15. Сделан отключаемым сброс скорости на 4800 при запуске тестового прогона по кнопке
[bookmark: teCi]20.11.2017
[bookmark: AHtw]1. КТН: Изменен порядок следования GTIN и КиЗ для мехов
[bookmark: jycM]2. КТН: Для лотерей все числа в Big Endian
[bookmark: h5Oy]3. Проверка маркировки (нужен МГМ 2.11)
[bookmark: QE0h]4. Поддержка режима БСО (только совместно с услугами)
[bookmark: Ryu4]08.11.2017
[bookmark: s3IM]1. Добавлена привязка тегов к операции (порт из ветки 1.1), в том числе и КТН
[bookmark: TrSY]2. Исправлена ошибка с одновременным использованием в чеке компактного заголовка и компактного блока ЕГАИС
[bookmark: oabS]3. Добавлен байт расширенных режимов фискализации в таблицу 18(по аналогии с ФН1.1, теги 1207, 1193, 1126, 1221).
[bookmark: fB8S]Поле восстанавливается из ФН при включении и открытии смены.
[bookmark: HFjB]4. В таблицу 17 добавлена настройка выравнивания QR-кода в КЗ типа 3 и 4.
[bookmark: Wwuz]5. Изменена логика смены подрежимов при окончании бумаги.
[bookmark: a3HF]6. Добавлена настройка порога датчика бумаги. В Ритейл-01 порог повышен на 50%.
[bookmark: 0yN0]7. Исправления в СКОК и МОНО.
[bookmark: 4ch7]8. Обновлены драйверы внешних принтеров
[bookmark: nyB9]9. Исправлено ожидание готовности ФН после сброса питания при закрытии смены или ошибок при чтении данных для ОФД.
[bookmark: Gcim]05.10.2017 сборка 43342
[bookmark: EwFX]1. Печать футера переделана на механизм буфера команд а не буфера принтера. Размер футера увеличен до 128 команд
[bookmark: RPCl]2. Добавлена проверка максимального смещения при заливке обновлений на карту по интерфейсу ФР
[bookmark: Cm9R]3. Исправлено: возврат на сервисную команду заливки шрифта - только код ответа
[bookmark: 8Wu3]4. Возможность печати копии X и Z отчета
[bookmark: TR9n]5. Печать на отчетах о регистрации и перерегистрации тега "принтер в автомате" и "ккт для интернет"
[bookmark: M3p4]6. Добавлена настройка минимизации тегов в чеке (табл. 17). Битовое поле.
[bookmark: tozX]Позволяет отключать те теги, которые согласно ФФД необязательные в ЭФ для кассового чека
[bookmark: o3Ux]|Бит|отключаемый тег|
[bookmark: 13nX]|---|---------------|
[bookmark: rmEh]|0  |1048           |
[bookmark: H60g]|1  |1018           |
[bookmark: E0nz]|2  |1009           |
[bookmark: 70ll]|3  |1187           |
[bookmark: UTLg]|4  |1200           |
[bookmark: uawH]Примечание: тег 1018 на данный момент формируется ФНом и не может быть отключен
[bookmark: 76fs]7. Добавлена настройка для отключения функции футера в табл. 17 (для совместимости со старым ПО и драйверами)
[bookmark: iHaq]8. В расширенный запрос типа устройства добавлен бит 46 - печать qr-кода в футере
[bookmark: lmrb]9. Мини-02Ф : исправлена отрезка
[bookmark: 08fv]10. В команде установки параметра обмена номер порта игнорируется
[bookmark: X2Kp]11. Добавлена печать QR-кода с параметрами сетевого подключения. В табл. 17 добавлена настройка скрытия пароля в этом коде
[bookmark: Qfg0]12. Для старых плат Штрих-On-Line добавлена возможность работы с wifi-модулем в разъеме ФП (требует доработки платы)
[bookmark: ADtN]14. Исправлена кодировка реквизита пользователя при передаче тега 15000
[bookmark: h0YQ]15. Исправлена ошибка с увеличением номера документа при печати копии z-отчета
[bookmark: PTOc]16. Исправлено вычисление выручки в отчете по секциям
[bookmark: n0RF]17. Добавлен режим не печати выручки в отчетах
[bookmark: d0Ul]18. Исправлена ошибка с перехлестом буфера печати
[bookmark: cyBq]19. Прочие мелкие исправления
[bookmark: xQGY]29.08.2017
[bookmark: LuQb]1. Исправлен ping по ethernet
[bookmark: I31b]2. УМ: Исправлена печать высоких штрихкодов в футере
[bookmark: k4OV]28.08.2017
[bookmark: qTzk]1. Исправлен ping
[bookmark: 8p6h]2. Исправлено переполнение буфера футера.
[bookmark: eWud]25.08.2017
[bookmark: VYUX]1. Мелкие исправления.
[bookmark: WAPb]24.08.2017
[bookmark: L8ro]1. Убран неиспользованный режим PPP 3.
[bookmark: EgoD]2. Скок: испралено восстановление таблиц.
[bookmark: BJmG]3. Моби: добавлен тип транзакции безусловная отмена.
[bookmark: KBCF]4. В отчет о закрытии смены по ФФД 1.0 new в автоматическом режиме добавлен тег 1021.
[bookmark: uB4f]Хоть по ФФД он и необязателен в автоматическом режиме, некоторые версии ФН требуют его наличия.
[bookmark: jlvq]5. В команду печати расширенной графики добавлен байт флагов (в соответствии с протоколом),
[bookmark: cIWD]расширенную графику можно печатать в футер чека.
[bookmark: JX0a]6. УМ: исправлен баг с неправильной отрезкой чека на М02-Ф (на базе М-ПТК) при использовании графики в клише.
[bookmark: cZdL]7. Исправлено имя кассира на следующем чеке если в текущем оно было передано тегом 1021.
[bookmark: lc5a]8. Некоторые мелкие изменения.
[bookmark: zixt]21.08.2017
[bookmark: aBKb]1. Исправлена ошибка, приводящая к перезагрузке при работе по RNDIS.
[bookmark: 9cyu]2. Исправления Моби.
[bookmark: 2nVh]3. Теперь обновлять прошивку можно через SD-карту
[bookmark: MNqe]4. Прочие незначительные исправления.
[bookmark: UG9m]17.08.2017
[bookmark: 12nx]1. Обновления в сетевом стеке
[bookmark: Gzxg]2. Улучшение общей стабильности работы.
[bookmark: S541]3. Выпущен загрузчик версии 133, улучшена стабильность.
[bookmark: BBiy]4. Введен альтернативный способ расчета выручки (настройка в таблице 17)
[bookmark: 0vWD]5. Добавлена дополнительная промотка перед следующим чеком если отрезчик выключен (выборка люфта после ручного отрыва).
[bookmark: T6J9]Работает только если включена печать клише.
[bookmark: xP4Z]6. NCR-001: Если отрезка выключена пустая строка в клише не добавляется
[bookmark: D9MH]7. Исправлено перепечатывание чека коррекции
[bookmark: sOST]8. Добавлена возможность при фискализации указывать наименование пользователя, адрес, место рассчетов, название ОФД длиной
[bookmark: HZRI]вплоть до 256 символов (в таблицу 18 добавлены дополнительные строчки, при регистрации или перерегистрации они сцепляются)
[bookmark: NqWB]9. Исправления в загружаемом шрифте
[bookmark: Pmyl]10. Исправления Моби
[bookmark: k0w7]11. Реализована загрузка обновлений на карту по протоколу ФР
[bookmark: 9Yuu]12. Добавлена проверка контрольных символов ИНН кассира и ИНН ОФД. Настройка в табл. 17. поле 11.
[bookmark: 9Hnh]Теперь это битовое поле. Бит 0 отвечает за ИНН пользователя (как и ранее), бит 1 за ИНН ОФД, бит 2 за ИНН кассира.
[bookmark: XR0P]11.08.2017
[bookmark: cJwy]1. Исправления в загружаемом шрифте, убрана проблема с техпрогоном.
[bookmark: FZnx]09.08.2017
[bookmark: W85v]1. Исправления в загружаемом шрифте, при техобнулении будет копироваться первый шрифт.
[bookmark: lLrV]08.08.2017
[bookmark: 5wTM]1. Обновление драйверов внешних принтеров. При обновлении прошивки с версии ниже чем эта, на версию выше чем эта, драйвер VCOM нужно переустанавливать.
[bookmark: 80xD]2. Исправления в загружаемом шрифте
[bookmark: Xd4W]07.08.2017
[bookmark: p12P]1. Ритейл-01Ф: Исправлена ошибка в компактном заголовке типа 5 (при наличии телефона и эл. почты)
[bookmark: pGli]2. Исправление Моно
[bookmark: Pcwd]3. Исправление ошибки, приводившей к техобнулению после автообновления по СКОК
[bookmark: FAeu]04.08.2017
[bookmark: CzM6]1. Исправления в СКОК и Моби
[bookmark: zcfh]2. Добавлен режиим 2 автооткрытия смены (всегда из закрытой смены будет пытаться)
[bookmark: UJ4x]3. Пользовательский загружаемый шрифт, изменена функция растеризации шрифтов.
[bookmark: yTl3]4. Проверка работоспособности SD-карты перед снятием на нее отчетов.
[bookmark: 2LZj]5. ФР-02Ф - поддержка отрезчика
[bookmark: IX1I]6. Размер одномерного штрихкода (печать линии) в футере чека ограничен в 1024 линии
[bookmark: qEPZ]7. Добавлена возможность печати графики-512 в футер чека
[bookmark: 0iUv]8. Если формат ФД новый, то режим скидок автоматически меняется на 2
[bookmark: cQsP]9. Прочие незначительные исправления и изменеия.
[bookmark: Pfk1]28.07.2017
[bookmark: jsw8]1. Поддержка Штрих-Online двухслойной платы с wifi
[bookmark: A6lZ]2. Исправлена ошибка с перезапуском при прошивке wifi
[bookmark: HWuv]3. Нельзя отключить печать qr-кода и заголовка чека
[bookmark: GM2T]4. М-01, Light-01 - улучшена функция автоопределения типа ТПГ
[bookmark: YUBa]5. Исправлена ошибка с кодировкой тегов адреса отправителя и получателя
[bookmark: qLIu]6. Добавлена поддержка печати футера кассового чека
[bookmark: GpLh]7. Исправлено исчезновение загруженных тегов в ПФ документа при перепечатывании чека после выключения питания.
[bookmark: FWU7]14.07.2017
[bookmark: xz19]1. Теги с версиями ФФД исключены из документов при работе по ФФД 1.0new в ЭФ и ПФ.
[bookmark: EOJf]2. ФФД 1.0new - как следствие п.1 налоги в операции теперь передаются старыми тегами, причем для операций без НДС тег налога не передается. Также не передаются признак способа и предмета расчета.
[bookmark: o03t]3. ФФД 1.05 - если операция проводится без НДС то тег 1199 не передается.
[bookmark: Snff]4. Для новых ФФД тег 1221 передается всегда и принимает значение 0 или 1 в зависимости от модели ККТ.
[bookmark: TQ8Y]5. Буква налога печатается теперь всегда, если "печать налога в операции" != 3.
[bookmark: zRHq]6. Изменения в печати налогов в операции v2, в зависимости от "печать налога в операции":
[bookmark: N0Ai]0 - печатается ставка налога для всех налогов кроме "без НДС". Сумма НДС печатается если она известна. Для НДС 0% сумма не печатается.
[bookmark: qPHI]1 - печатается ставка налога для всех налогов. Сумма НДС печатается если она известна. Для НДС 0% и для "без НДС" сумма не печатается.
[bookmark: d2bn]2 - печатается только буква всех налогов.
[bookmark: RFwR]3 - ничего не печатается, налоги печатает верхнее ПО.
[bookmark: ZOmO]7. Переделана функуия восстановления данных из ФН при включении, используется общая функция, та же что и при открытии смены, ранее была отдельная функция.
[bookmark: KH6N]Так как про ФФД 1.0new теперь нет тега с номером версии, то старый от нового различается по наличию тега "место расчета" в документе регистрации.
[bookmark: JXSh]13.07.2017
[bookmark: li9u]1. В расширенный запрос параметров устройства добавлен бит EoD, бит "автопечать тегов", номера таблиц ФН и ОФД
[bookmark: vhkV]2. Обновления в драйверы внешних принтеров, VKP80 теперь может печатать компактные заголовки.
[bookmark: kLYs]3. Тег 1021 (Кассир) в автоматическом режиме попадает в документы открытия и закрытия смены только в случае если он был передан тегом.
[bookmark: tNEU]4. В автоматическом режиме если в кассовый чек передать тег 1021 то он будет передан в ОФД вместо номера автомата, но в ПФ номер автомата останется.
[bookmark: Tvle]5. При регистрации и перерегистрации в автоматическом режиме в отчете в ПФ будет выводится имя оператора.
[bookmark: E7B0]6. В сервер протокола ККТ добавлен TCP_KEEPALIVE. Если клиент "умирает" то в ККТ сокет не будет оставаться открытым, а закроется примерно через 8 секунд и ККТ сможет принять новое соединение.
[bookmark: jBex]7. NCR-001 - изменены шрифты и исправлена печать EAN13
[bookmark: w3tm]8. В дескриптор USB добавлен "номер ККТ в магазине" из таблицы 1. Это позволяет хосту при подключении к нему нескольких ККТ отличать их друг от друга и сажать на разные порты (адаптеры). Для этого в этих ККТ надо задать разные "номера в магазине"
[bookmark: H1bA]9. Тег "Версия ККТ" приведен в соответствие с реестром ФНС.
[bookmark: yA12]10. Обработка чека коррекции закрытого старой командой теперь точно такая же, как и командой v2 (ранее были 2 различные функции)
[bookmark: VDJn]12.07.2017
[bookmark: 9hoc]1. Исправлены ошибки со СКОК и МОНО
[bookmark: U4iR]29.06.2017
[bookmark: cRzI]1. Исправлены ошибки с автоматическим открытием и закрытием смен
[bookmark: J3vn]2. Исправлена ошибка со сбосом СНО в ОСН при включении
[bookmark: aNH2]3. Исправлена ошибка со смещением денежных регистров
[bookmark: s1pf]4. Добавлена возможность чтения регистров накоплений по чекам коррекции (регистры 4224 и 4225)
[bookmark: G0WJ]5. Ритейл-01 V2:  По умолчанию отключен RNDIS и включен режим скидок 2
[bookmark: oI2x]27.06.2017
[bookmark: c1Vm]1. В таблицу 10 добавлена настройка "время ожидания ФН". Это время в секундах в течении которого после включения ККТ будет пытаться установить связь с ФН.
[bookmark: u5NW]Программируется аналогично ширине печати, т.е. разные пароли для чтения и записи. При техобнулении значение сохраняется.
[bookmark: pF78]При фискализации поле автоматически меняется на 30, так как предполагается что после фискализации ФН в ККТ есть всегда, а при некоторых условиях ФН может запускаться до 30-ти секунд.
[bookmark: 8E3G]Однако переписать этот таймаут можно всегда (к примеру если кассу вывели из эксплуатации, используют как нефискальный принтер и нет желания при каждом включении ждать 30 секеунд).
[bookmark: zx29]26.06.2017
[bookmark: W4Oz]1. Исправлена ошибка с QR-кодом на узкой ленте в формате загаловка 1
[bookmark: HHXp]2. Прочие небольшие улучшения
[bookmark: Tqhv]23.06.2017
[bookmark: UITR]1. Добавлено автоматическое открытие и закрытие смены. Настройки в таблице 24
[bookmark: Ty4E]РЕЖИМ СНЯТИЯ ОТЧЕТОВ С ГАШЕНИЕМ
[bookmark: QnSk]0 - не снимать
[bookmark: RTLC]1 - по времени
[bookmark: lNVm]2 - по истечении 24 часов
[bookmark: zCso]3 - по времени или по истечении 24 часов
[bookmark: rSPh]ЧАСЫ АВТООТЧЕТА, МИНУТЫ АВТООТЧЕТА - время снятия отчета
[bookmark: xpWQ]НАПРАВЛЕНИЕ АВТООТЧЕТОВ С ГАШЕНИЕМ  - 0 - никуда, 1 - в буфер на карту, 2 - на печать
[bookmark: tCwu]ОТКРЫВАТЬ СМЕНУ АВТОМАТИЧЕСКИ - 0 - нет, 1 - да
[bookmark: g7gU]НАПРАВЛЕНИЕ АВТООТКРЫТИЯ СМЕНЫ -  0 - никуда, 1 - в буфер на карту, 2 - на печать
[bookmark: P2wl]2. Добавлена сервисная команда для получения буфера печати
[bookmark: p0f4]3. Адрес отправителя и покупателя могут печататься автоматически в заголовке чека.
[bookmark: 6FYC]Настройка - биты 3 и 4 в "RUS ПЕЧАТЬ РЕКВИЗИТОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ"
[bookmark: DClZ]4. Счетчики по чекам коррекции добавлены в X и Z отчеты.
[bookmark: 6sBo]5. Если типы оплаты нулевые то они не выводятся в X и Z отчеты.
[bookmark: ntSo]6. В запрос состояния в поле "номер порта" добавлен вывод текущего интерфейса.
[bookmark: aHks]0 - аппаратный RS232
[bookmark: eyHm]1 - USB vCOM
[bookmark: 4ZF6]2 - TCP SERVER
[bookmark: gOLn]3 - I2C мост (для УМ)
[bookmark: 8Gwd]7. Улучшена диагностика TCP сервера
[bookmark: wrPK]8. Если шрифт "всего" задан 0 то строчка "всего" не печатается
[bookmark: bwHx]9. Отключена проверка наличия бумаги при снятии z-отчета в буфер
[bookmark: STKr]10. Добавлена автоматическая печать подгружаемых тегов. Настройка в таблице 17 "RUS АВТОПЕЧАТЬ ТЕГОВ"
[bookmark: KzHN]16.06.2017
[bookmark: HLjt]1. Добавлена настройка «Компактный заголовок» = 5 в таблице 17. Печатает компактный заголовок в стиле «Магнит»
[bookmark: zc3s]2. Добавлена настройка «Формат узкого заголовка» в таблицу 17. 0 – как раньше, 1 - в стиле «Магнит». Работает только на ленте 57 мм.
[bookmark: 7FfD]3. Добавлена настройка «печать налога в операции» = 3 в таблицу 17. При этом буква налога не печатается вообще, в том числе при закрытии чека.
[bookmark: xLeB]Полезно для пользователей, которые самостоятельно печатают  на чеке налоговые ставки.
[bookmark: SdiZ]4. Добавлена настройка «печать номера операции» в таблицу 17. Печатает номер операции перед наименованием.
[bookmark: EAT7]0 – не печатать, 1 – порядковый номер, 2 – порядковый номер внутри налоговой группы.
[bookmark: AxAI]5. Добавлена настройка «печать типов оплаты» = 2 в таблицу 1. В случае если есть сдача, печатает только сумму принято нала и сдачу.
[bookmark: hhX3]6. Добавлена настройка «печать налогов» = 3 в таблицу 1. Печатает налоги в табличной форме, работает только на ленте 80 мм.
[bookmark: mL8G]7. Если в должности кассира не встречается слово «кассир», то в печатной форме добавляется заголовок «Кассир:»
[bookmark: eqQs]8. Если должность и фамилия кассира длинные, то добавлен перенос по словам на вторую строку.
[bookmark: UA1y]9. Добавлена возможность установить имя и должность кассира передав тег 1021 в документе. При этом переданное значение перекроет табличное.
[bookmark: EWFq]10. Исправлена ошибка с возможным задваиванеием адреса отправителя в отчетах о регистрации.
[bookmark: QEL2]11. В отчеты о регистрации и перерегистрации добавлены признаки агента (только для новых ФФД). Можно задать в таблице 18 или передать тегом.
[bookmark: HlqN]12. Он-лайн платежи бета.
[bookmark: Rwg2]13. Восстановление ФФД из ФН после техобнуления.
[bookmark: DQms]14.06.2017
[bookmark: mdmo]1. LIGHT-01Ф: Исправлена ошибка печати.
[bookmark: jtuc]2. Исправлены ошибки с буфером отчета:
[bookmark: zeW7]изменение режима отмены печати, снятие отчетов в буфер без карты или когда нет на ней места, сепаратор.
[bookmark: Wxkm]3. PAYONLINE: Исправлено отсутствие отреза после печати отчетов из буфера.
[bookmark: F8eq]4. Номер автомата увеличен до 20-ти символов.
[bookmark: czux]07.06.2017
[bookmark: 3TOU]1. Обмен с моно и скок теперь закодирован
[bookmark: LeMa]2. Добавлена команда передачи токена моно на сервер
[bookmark: KNlY]3. Переделана инициализация хранилища
[bookmark: d1Wm]4. Добавлена возможность снятия суточных отчетов в буфер и печать их оттуда.
[bookmark: AgGP]5. В таблицу шрифтов добавлена настройка шрифта по умолчанию.
[bookmark: vl2P]06.06.2017
[bookmark: VzmE]1. Добавлена начальная поддержка Комбо-01Ф
[bookmark: 8bc9]2. Добавлена начальная поддержка ФР-01Ф на базе ФР-ПТК
[bookmark: vJrO]3. При регистрации без указания СНО будет использована ОСН
[bookmark: cM8U]4. Исправлено имя оператора в общем гашении
[bookmark: ygzA]5. Разрешено передавать теги 1177, 1179, 1008, 1117 нулевой длины
[bookmark: RIbA]6. Изменеа запись в ФН некоторых тегов для многих документов с целью строгого соответствия ФФД
[bookmark: Vz5c]|Документ         |beta убрано|new убрано        |new добавлено|
[bookmark: ATJc]|-----------------|-----------|------------------|-------------|
[bookmark: 3IYB]|Регистрация      |           |                  | 1046,1117   |
[bookmark: k4oC]|Перерегистрация  |           |                  | 1046,1117   |
[bookmark: 4Fyk]|Открытие смены   | 1009      | 1009, 1178, 1048 |             |
[bookmark: Bn4m]|Закрытие смены   | 1009      | 1009, 1178, 1048 |             |
[bookmark: ORtO]|Кассовый чек     |           |                  |             |
[bookmark: sE1Y]|Чек коррекции    | 1009      | 1009, 1178, 1048 |             |
[bookmark: M2Ym]|Отч. о сост. расч| 1009      | 1009, 1178       |             |
[bookmark: 2G95]|Закрытие ФН      |           |                  | 1038        |
[bookmark: uHe1]29.05.2017
[bookmark: gciv]1. Налог в чеке будет печататься и отправляться в ОФД если была хотя бы одна операция с данным налогом, даже если оборот и итог налога нулевые.
[bookmark: TKz3]2. При закрытии чека коррекции старой командой можно указать причину коррекции через загрузку соответствующих тегов
[bookmark: uctZ]3. Разделены ошибки ОЗУ и ошибка часов. При ошибке часов будет возвращаться ошибка 0x79.
[bookmark: iEz5]4. Причины, приводяшие к переходу в режим техобнуления пишутся в лог на sd.
[bookmark: c49u]25.05.2017
[bookmark: 12TA]1. Исправлено время в заголовках отмененных документов
[bookmark: OPbW]2. Шрифт скидки в операции можно поменять.
[bookmark: 7QIj]3. Исправлена попытка отправить ответ в случае если сетевое соединение к этому моменту закрыто со стороны клиена. Ранее это приводило к бесконечному писку.
[bookmark: Rvkb]4. Добавлена проверка корректности длины загружаемых tlv
[bookmark: TUQl]5. Добавлена поддержка ФР-02Ф без отрезчика
[bookmark: Dy09]6. Обновлены драйверы внешних принтеров
[bookmark: NWmc]7. В случае ошибки ФН 3 или 4 при завершении документов ККТ будет не просто уходить в перезагрузку, а пытаться восстановить документ если он все же закрылся.
[bookmark: 4sEB]8. Добавлена настройка задержки между пакетами при отправке их по сети.
[bookmark: newR]17.05.2017 сборка 43342
[bookmark: Atw0]1. Добавлена работа с сервером Моно.
[bookmark: yQxH]2. Добавлена возможность указания причины коррекции (тег 1174) в чеке коррекции V2 при использовании новых ФФД.
[bookmark: mftH]Для этого надо передать теги 1177, 1178 и 1179. Эти теги добавлены в разрешенные.
[bookmark: hCUW]Эти теги не сразу передаются в ФН, а при завершении чека коррекции упаковываются в 1174 и передаются в ФН.
[bookmark: CJBp]Если эти теги не передать, то будут использованы значения по умолчанию и дата текущего документа.
[bookmark: 2bEU]3. Если высота сепаратора заголовка установлена 0 то сепараторы не печатаются
[bookmark: Ev7K]4. М-01Ф: Исправлена работа на узкой ленте
[bookmark: 5g3W]5. Исправлены данные возвращаемые командой печати заголовка
[bookmark: o4Ao]6. Если ФН на команды формирования ФП вернет ошибки 3 или 4 то касса будет перезапущена.
[bookmark: dHhC]7. Если не получается открыть транспортное соединение в ФН или запросить и почитать сообщения для ОФД ФН будет перезапущен.
[bookmark: TabQ]8. Замедлена обработка команд печати строки если в буфере мало места, чтобы избежать возникновения ошибки "буфер чека переполнен" при печати большого объема текста
[bookmark: iDf3]9. Улучшена диагностика на sd-карте
[bookmark: 7Vce]12.05.17
[bookmark: x7jl]1. Выпущен загрузчик 131, исправлен таймаут dfu
[bookmark: boEi]2. М-01Ф, М-02Ф - исправлена ошибка с датчиком рулона, теперь корректно работает настройка "положение принтера". Для М-02Ф нужна прошивка принтера 11.05.17
[bookmark: Bzsy]3. УМ: Добавлена сервисная команда запроса версии принтера FE EB 00 00 00 00
[bookmark: XULT]4. УМ: Исправлено возвращаемое значение напряжения питания
[bookmark: N5rF]5. Добавлена отправка широковещательных UDP-пакетов на порт 16327 если нет подключения к tcp-серверу протокола ФР.
[bookmark: VK70]6. Некоторые незначительные улучшения.
[bookmark: cIy4]05.05.2017
[bookmark: koKn]1. Обновлены драйверы внешних принтеров
[bookmark: ormw]2. Исправлены некоторые ошибки
[bookmark: jlTZ]3. В лог таблицы 20 выводится сообщение если включен обмен через драйвер
[bookmark: cSbA]4. NETPRINT: по умолчанию включен режим DHCP
[bookmark: nZOt]5. Разрешены устаревшие теги 1119, 1010, 1011, 1045, 1082, 1083 при использовании beta-ФФД
[bookmark: lLCS]6. PAYONLINE: Добавлен тип выброса 2 для документов и отчетов
[bookmark: ph9s]7. Добавлена печать компактного блока для ЕГАИС. Надо печатать код типа 0х83, данные должны быть загружены в виде текста в формате <ссылка><ПРОБЕЛ><подпись 128 символов><0x00>
[bookmark: bk69]8. При попытке перехода в dfu возвращается ошибка если версия загрузчика меньше 129
[bookmark: nLa2]9. Добавлена команда получения версии загрузчика FE EC 00 00 00 00
[bookmark: gUiB]10. При установке даты убрана проверка что вводимая дата меньше текущей.
[bookmark: Ce0P]02.05.2017
[bookmark: mFeE]1. Добавлен режим DFU, выпущен загрузчик 129
[bookmark: k6ui]Команда для перехода в DFU режим для прошивки:
[bookmark: UP6O]FE ED 00 00 00 00
[bookmark: PNj9]27.04.2017 сборка 37646
[bookmark: AOjI]1. NETPAY: исправлено измерение напряжения
[bookmark: tJGE]2. NETPAY: исправлено управление светодиодом
[bookmark: rtYr]3. Исправлены дата и время в компактном заголовке типа 4
[bookmark: hImj]4. Штрих-ON-LINE Исправлен нагрев двигателя при включении без бумаги на платах без wifi
[bookmark: 5eQo]5. Исправлен выход из режима чтения tlv при повторе документа
[bookmark: nGXE]6. Исправлено переполнение буфера принтера на узкой ленте при больших чеках.
[bookmark: uXrZ]26.04.2017
[bookmark: IkTR]1. Увеличен таймаут чтения ответа из ОФД
[bookmark: 4VWS]2. Изменеия в драйверах внешних принтеров
[bookmark: w0uO]3. Исправление некоторых ошибок
[bookmark: Ss2j]4. Поля наименования пользователя и ОФД расширены до 128 символов
[bookmark: PG2D]5. Улучшения многострочной печати атрибутов пользователя
[bookmark: Qf0k]6. Сделана настройка разделителей в компактном заголовке. В таблице 17 разается паттерн и высота разделителя. Для NCR-001 задается не паттерн а код символа.
[bookmark: Tp6G]7. Поддержка целевого вида чека 3 для х5. Настройка "компактный заголовок"=4.
[bookmark: jI9S]8. Поддержка новой ревизии платы Элвес-ФР-Ф
[bookmark: pIzJ]9. Поддержка денежного ящика на NCR-001
[bookmark: Q2hy]10. Улучшения в ping, ограничение на частоту отправки ping
[bookmark: qcvE]19.04.2017
[bookmark: ewYz]1. Исправлена ошибка инициализации, приводящая к блокировке работы с ошибкой 119
[bookmark: Y4FV]2. Обновление в драйверы внешних принтеров
[bookmark: NPDp]3. Таблица ip-адреса wifi помечена как устаревшая
[bookmark: TIXS]4. Изменения в печать окончания чека и налогов для более строгого соответствия действующим ФФД
[bookmark: HP2B]5. Таймаут на команду инициализации МГМ увеличен до 60 секунд
[bookmark: lGz6]6. Отключена перезагрузка после программированимя типа модели если ключи прошиты (надо для соблюдения технологии на заводе)
[bookmark: bSnl]7. Исправления ошибок в NCR-001Ф. В нем отключена возможность изменнеия межстрочного интервала так как в принтере эта функция не работает.
[bookmark: uDIi]8. В драйвере wifi включен fifo буфер
[bookmark: ehnM]9. Запрещено округление в команде закрытия v2 если режим скидок не 2
[bookmark: NYcT]10. Исправлены скидки для роснефти, убрана буква налога, корректно работает после операций v2
[bookmark: JQOU]11. "Старые" операции корректно работают с налогами 5 и 6
[bookmark: n2YV]12. Восстановление в полей 7-14 (кроме 11) таблицы 18, поля 17 таблицы 17, поля 1 таблицы 24 (если автомат) из ФН при открытии смены. Запрет на редактирование этих полей в открытой смене.
[bookmark: iBPg]18.04.2017
[bookmark: uwBy]1. Исправлена ошибка инициализации, приводящая к циклическим перезапускам при включении
[bookmark: KuPS]15.04.2017
[bookmark: 0MeO]1. Полностью передалана работа с wifi. Теперь через стандартный стек, все настройки аналогичны другим сетевым интерфейсам.
[bookmark: dqqw]!!!ВНИМАНИЕ!!! Требуется перешивка модуля wifi новым ПО.
[bookmark: FvlZ]2. Исправлено чтение MAC приводившее к падению ОС при работе по RNDIS
[bookmark: zHZB]3. Улучшена диагностика
[bookmark: uhXP]4. Улучшения в tcp-сервере протокола ФР
[bookmark: XjrG]5. Мелкие исправления внешнего вида чеков, возможность настройки шрифта заголовка, в том числе шрифт 5 распространяется на компактный заголовок типа 1
[bookmark: PGvH]6. В режиме скидок 0 и компактном окончании чека в поле округления помещается скидка на чек, подытог=итог+скидка.
[bookmark: kDId]7. Штрих-ON-LINE - исправлен баг с перегревом мотора при включении без бумаги.
[bookmark: en3W]8. Улучшения в отправку сообщений в ОФД, исправлен баг с остановкой отправки если при записи данных в сетевой стек сервер закроет соединение.
[bookmark: BhA5]9. Некоторые исправления мелких ошибок.
[bookmark: eP1P]10. Изменен host name DHCP
[bookmark: 9ksv]12. Обновлены драйверы внешних принтеров
[bookmark: 3x7e]12.04.2017 сборка 37416
[bookmark: k4kS]1. Добавлена возможность вывода номера кассы в торговом зале в основной формат заголовка. Делается через настройку таблицы 17 "печатать сквозной номер"
[bookmark: PEVj]допустимые значения: 0 - ничего не печатается, 1 - печатается сквозной номер, 2 - печатается номер кассы.
[bookmark: XiEg]2. Добавлена возможность настройки шрифта заголовка через таблицу 8 (ранее не работало).
[bookmark: JlU4]3. На чеках внесения и выплаты название документа печатается только рядом с суммой.
[bookmark: XQnK]4. Чтение документов ФН в tlv-формате переводит ККТ в режим 1, запрос возможен только в режимах 2, 3, 4.
[bookmark: XJjE]07.04.2017
[bookmark: McWP]1. Добавлена поддержка отрезчика для ФР-02Ф
[bookmark: alSz]2. Таймаут по умолчанию сделан 10 секунд, при попытке установить таймаут меньше 1 сек. будет установлена 1 секунда
[bookmark: X73o]3. Исправления в TCP-сервере и клиенте ОФД с целью повышения стабильности работы
[bookmark: 8r6o]4. Исправлены некоторые ошибки
[bookmark: s2hK]5. Обновлены драйверы внешних принтеров
[bookmark: SAYA]6. Добавлена команда чтения UID процессора. FE F0 00 00 00 00. Возвращает 128 бит MCU UID
[bookmark: 33VD]7. Настройка "выброс отчетов" таблицы 24 перекрывает тип отрезки для отчетов.
[bookmark: fLCd]25.03.2017
[bookmark: WKho]1. Добавлена поддержка ФР-02Ф
[bookmark: q21q]2. Добавлена поддержка МИНИ-02Ф v2
[bookmark: LVwh]3. Добавлена поддержка интернет-кассы
[bookmark: sR5t]4. Добавлена возможность переписать заводской номер на кассах с ключами
[bookmark: LrfB]5. Необнуляемые суммы сохраняются в EEPROM.
[bookmark: IPkx]6. Небольшие изменения в клиенте ОФД и сервере TCP
[bookmark: OhHZ]17.03.2017
[bookmark: UzTF]1. Отчет о текущем состоянии расчетов теперь можно снять в открытой смене. Нужен ФН 1.33 или новее.
[bookmark: b6Cu]2. Исправлены незначительные ошибки
[bookmark: ju8N]16.03.2017
[bookmark: 2KXc]1. Исправления в компактном окончании чека.
[bookmark: 0I3p]2. Исправления в печати графики-512 на узких лентах.
[bookmark: QVRD]3. Исправление дублирования сайта ФНС в заголовке некоторых документов на узкой ленте
[bookmark: 3uTK]4. TCP-сервер более не принимает входящие соединения если уже есть подключение. Ранее принимал но не обрабатывал, что приводило к утечке памяти.
[bookmark: VmbC]5. Подстройка качества, скорости и яркости печати для Ритейл-01. Яркость по умолчанию снижена, минимальная скорость стала медленней, ограничение скорости по яркости а не наоборот.
[bookmark: YWo6]15.03.2017
[bookmark: f135]1. Компактный заголовок и компактное окончание чека. Допустимые настройки теперь 0-3. 0,1 - работает как и раньше. 2 - компактное окончание в стиле Штрих. 3 - Компактное окончание в стиле х5.
[bookmark: gUFH]Компактное окончание работает только совместно с командой закрытия чека v2 и на широкой ленте.
[bookmark: vu6w]В компактное окончание чека автоматически впечатываются адрес отправителя и адрес получателя, если они были переданы тегами 1008 и 1117 соответственно.
[bookmark: 2XZI]2. Добавлены 2 типа бонусов, которые впечатываются в компактное окончание чека. Настройка названий через таблицу 17.
[bookmark: oD3R]Значения передаются тегами 15001 и 15002 соответственно. Теги Uint32 или VLN. В ОФД не передаются.
[bookmark: Fazg]3. Исправлен баг с нулевым количеством в операции v24. Адаптация NCR-001Ф под правильную прошивку принтера.
[bookmark: yx9T]7.03.2017 Заводская прошивка
[bookmark: 0J1k]1. Исправлена ошибка с фискальным признаком на узкой ленте
[bookmark: keYK]2. ФП и СНО на широкой ленте печатается в одну строку
[bookmark: JvFw]3. Отключено копирование реквизитов пользователя в клише при фискализации.
[bookmark: IOn6]4. В таблице 17 поле ПЕЧАТЬ СООБЩЕНИЯ БЕЗ НАЛОГА изменено на ПЕЧАТЬ НАЛОГА В ОПЕРАЦИИ.
[bookmark: Kmtq]Работает теперь так.
[bookmark: 9b7g]0 - налог 4 не печатается, остальные печатаются.
[bookmark: IfY1]1 - все налоги печатаются
[bookmark: oUDt]2 - печатается только буква налога, ставка не печатается. (значение по умолчанию)
[bookmark: X3IG]5. Добавлено сохранение отчета о hard fault на sd-карту.
[bookmark: 3FcL]2.03.2017
[bookmark: cJ0Y]1. Исправления в СКОК и "автоматическом" техобнулении с восстановлением таблиц
[bookmark: fl9g]2. "ККТ" заменено на "ЗН ККТ" и как результат изменения в формате заголовка.
[bookmark: 2OK8]3. Добавлен компактный формат заголовка. Работает только на принтерах 80 мм. Включается в 17-й таблице.
[bookmark: TIGG]При включении надо отключить "кодирование реквизитов" в первой таблице, чтобы qr-код не печатался дважды.
[bookmark: SAR4]4. Изменен алгоритм подгонки размера qr-кода под заданную величину. Теперь меняется версия кода а не размер точки.
[bookmark: vLXq]5. Изменен алгоритм вычисления размера графического лого в клише. Теперь размер на 8 точек меньше расстояния от ножа до головки, чтобы было место где отрезать.
[bookmark: 6FDA]6. Обновлены драйверы внешних принтеров.
[bookmark: 6FKR]22.02.2017
[bookmark: 6sEa]1. Отключен СКОК если в аппарате нет sd-карты
[bookmark: VTrf]2. Исправлен баг с "уползанием" печати на light-01Ф после техобнуления или инициализации таблиц
[bookmark: mXpF]3. Исправлен баг чтения сменных регистров налогов 5 и 6
[bookmark: YK0J]4. Исправлена печать буквы налоговой группы для налогов 5 и 6 если включить печать налогов 2
[bookmark: DvbV]5. Добавлена печать и загрузка графики-512.
[bookmark: YFfO]6. Добавлена возможность автоматической печати графики-512 в клише. Для этого в 4-ую строку таблицы "текст в чеке" надо записать строку @@GRAPH512
[bookmark: tNDv]20.02.2017
[bookmark: HTN2]1. В команду "чек коррекции v 2" добавлена система налогообложения.
[bookmark: 19Vr]2. Исправления в автообновлениии
[bookmark: c65R]3. Параметры по умолчанию для Ретеил-01 починены.
[bookmark: 6QhM]4. Возможность чтения денежных регистров для налогов 5 и 6.
[bookmark: 2Lkq]5. Обновлены драйверы внешних принтеров.
[bookmark: 4kP7]18.02.2017
[bookmark: WXDn]1. Добавлена поддержка ФФД 1.0 new  и 1.05. Настройка в таблице "Региональные настройки"
[bookmark: Cd6o]2. Добавлены новые варианты команд операции, закрытия чека, формирования чека коррекции.
[bookmark: qKSe]3. Добавлен режим начисления налогов 1 (1-ая таблица). При этом налоги должны быть переданы из верхнего ПО.
[bookmark: Xkdf]Только новые варианты команд должны быть использованы.
[bookmark: obK9]4. Удален функционал электронного журнала в ФП (вообще и навсегда).
[bookmark: iYkc]5. Для Ритейл-01 по умолчанию включен RNDIS  и режим скидок 0.
[bookmark: oVOo]6. Некоторые буферы перенесены во внешнюю память с целью устранения проблем с незапуском УМ при использовании sd-карт большого объема
[bookmark: upQt]7. Незначительное исправление в RNDIS
[bookmark: Uqr5]8. Доработки по автообновлению
[bookmark: uJqP]14.02.2017
[bookmark: imgQ]1. Добавлен лог обмена с ОФД в таблицу и на тестовый прогон.
[bookmark: UtIT]2. Во внешних принтерах добавлена начальная поддержка TG2480
[bookmark: TLbB]3. Добавлена возможность не печатать сообщения о налогах если операция проводится без налогов.
[bookmark: kKc5]9.02.2017
[bookmark: D3CP]1. Добавлены переповторы stopTranmission при работе с sd-картой (мертвые зависания при работе с картой)
[bookmark: yw1i]2. PAYONLINE: Работа с внешними принтерами вынесена в отдельный программный модуль.
[bookmark: 4Ick]3. Добавлена возможность печати отмененных документов (региональные настройки)
[bookmark: bmmP]4. Исправлен баг при чтении полей длиннее 64 символов из таблиц
[bookmark: MP1q]5. Ритейл-01: Исправлена печать на ленте 57 мм
[bookmark: CdxU]6. Полностью переделана печать заголовка чека
[bookmark: OdYg]7. Добавлена возможность печатать пользовательский атрибут в заголовке чека (региональные настройки, надо передать тег 15000 в чеке)
[bookmark: y2nV]8. Добавлен фильтр на произвольные теги в документах.
[bookmark: fFMk]Теперь разрешено добавить только те теги которые есть в ФФД и которые ККТ не добавляет сама.
[bookmark: 23JX]Однократные теги нельзя добавить несколько раз.
[bookmark: uQ3A]6.02.2017
[bookmark: sZb4]1. Добавлен шрифт 8 (вытянутый шрифт 1)
[bookmark: oAYy]3.02.2017
[bookmark: fq2P]1. PAYONLINE: добавлена обработка и диагностика случаев отсутствия связи с принтером
[bookmark: 7JX2]2. PAYONLINE: добавлена возможность работы без отрезки чека
[bookmark: LbJp]3. Увеличены таймауты ФН на закрытие и открытие смены
[bookmark: 22np]4. RNDIS: убран коллбэк link_down из события USB_Reset_Event для корректной работы с древними ядрами Linux
[bookmark: ArPa]2.02.2017
[bookmark: WLRv]1. Исправлено падение производительности из-за rndis
[bookmark: 3k7m]2. Добавлены переповторы stopTranmission при работе с sd-картой (мертвые зависания при работе с картой)
[bookmark: dr7b]3. Добавлен файл с таймстампом включения ККТ
[bookmark: hLZh]4. Увеличена скорость работы с ФН
[bookmark: Cwm6]5. Увеличины буферы в функции логгирования на sd
[bookmark: 9dbO]6. Увеличена яркость печати Штрих-М01-Ф со старой ТПГ
[bookmark: 5tcY]7. Добавлен сброс ФН после закрытия смены в соответствии с рекомендациями Атлас-Карт.
[bookmark: FYw1]8. Исправлен баг с необнуляемыми суммами
[bookmark: fSRA]30.01.2017
[bookmark: U3aq]1. Добавлено удаленное обновление
[bookmark: 9j5A]2. Внесены исправления в RNDIS
[bookmark: rga6]23.01.2017
[bookmark: 28AZ]1. Версия загрузчика выводится в тестовом прогоне
[bookmark: GQ2N]2. Добавлена пауза 5 сек перед перезапуском ФН в процедуре восстановления документа
[bookmark: 7lJ8](в случае если ФН не отвечает или отвечает с ошибками)
[bookmark: 9QKp]3. Исправлена ошибка с переходом в режим техобнуления при восстановлении чека из ФН
[bookmark: zPrK]4. Исправлен qr-код при восстановлении чека из ФН (бесконечная печать "мусора" в конце чека)
[bookmark: y9a6]19.01.2017
[bookmark: Mkpp]1. Добавлена поддержка NCR-001Ф.
[bookmark: CTS3]2. Буфер tlv для ответа ФН перенесен во внешнюю память
[bookmark: qP9g]13.01.2017
[bookmark: X6Cu]1. Исправлен баг с ошибкой ОЗУ при выключении питания на закрытии чека для УМ и Payonline
[bookmark: RKjb]2. Исправлена ошибка с зацикливанием чеков при выключении питания
[bookmark: 5tN8]3. Исправлена ошибка с переполнением в таблицах при длинном адресе пользователя
[bookmark: yuL2]12.01.2017
[bookmark: HGh1]1. Исправлен баг с ошибкой ОЗУ при выключении питания на закрытии чека
[bookmark: ekX9]2. Наименование товара расширено до 64 символа
[bookmark: TuFY]3. Перенос наименование товара на несколько строк
[bookmark: N8zQ]11.01.2017
[bookmark: KBYb]1. Поддержка 44 мм для Лайт-01Ф
[bookmark: 5q91]2. Исправлен баг со временем в команде "Печать заголовка"
[bookmark: FRVv]3. Исправлен баг с ИНН в запросе состояния при ИНН 10 символов
[bookmark: YDHu]4. Добавлены счетчики бумаги (операционные регистры 196-197) и отрезов (198-199)
[bookmark: cik7]5. Добавлена проверка имени оператора и номера автомата на нулевую длину.
[bookmark: Ti0X]10.01.2017
[bookmark: KWBC]1. Добавлен пинг. Команда FE F2 <адрес станции>.
[bookmark: mrTp]Адрес санции - строка. может быть ip или uri.
[bookmark: kNor]Возвращает 5 байт - результат пинга (0 хорощо - остальное плохо) и 4 байта время пинга в мс.
[bookmark: 5nQU]2. Добавлен перезапуск кассы. Команда FE F2 00 00 00.
[bookmark: TATZ]3. Исправлен баг с проводным езернетом при вытаскивании кабеля и статическом адресе.
[bookmark: iL8y]4. Добавлена поддержка УМ с питанием от USB
[bookmark: dC4h]6. УМ способно работать без подключения к принтеру, ошибки "нет бумаги" не будет.
[bookmark: Km23]2016
[bookmark: BpAN]29.12.2016
[bookmark: ZaD9]1. В сборку fiscal_printer_prod_image_for_old_frs.hex внедрен загрузчик 127
[bookmark: VVa4]2. Изменена процедура сохранения документа для восстановления,
[bookmark: 52u2]что должно привести к исправлению ситуации с зацикливанием документов на отключении питания
[bookmark: bf1P]3. Исправлена печать шрифтом 5
[bookmark: GioJ]4. Если sd-карта отформатирована не в fat32  то она будет переформатирована при первом запуске
[bookmark: 6Mr7]5. Добавлена проверка соответствия UIN  и KKT_SN  для УМ
[bookmark: 6uTd]27.12.2016
[bookmark: 1Uix]1. Интерфейсный таймаут для ФН зафиксировын на 10 сек.
[bookmark: PZbM]2. Межбайтовый таймаут для ФН установлен 500 мс
[bookmark: By8x]3. Минимальный таймаут ожидания ответа от ФН задан 10 секунд.
[bookmark: 7hxw]24.12.2016
[bookmark: tSsr]1. Исправлены замечания Атлас-Кард по Элвес-ФР-Ф
[bookmark: DG7D]2. Исправлен баг с необнуляемой суммой при округлении копеек
[bookmark: 8XcB]3. Добавлена возможность в заголовке чека печатать пользователя,
[bookmark: Dwzg]место и адрес расчета (для тех кто в клише хочет вписать что-то иное).
[bookmark: f4zf]Настройка в региональной таблице как битовое поле.
[bookmark: jrLm]4. Добавлен вывод в техпрогон UIN, инфо о том есть ли ключи и версия ПО внешнего принтера (для УМ)
[bookmark: dpXA]5. Разблокирована печать символов EQU (0x1F) и MUL (0x0B)
[bookmark: THuW]20.12.2016
[bookmark: 37EW]1. Исправлен баг с печатью на Ритейл-01Ф со старой платой
[bookmark: MAJb]2. Исправлен баг с налогами при округлении итога чека.
[bookmark: T3Ng]Теперь корректируется та группа, которую передать в закрытии или ничего не корректируется если в закрытии не указать налог.
[bookmark: eYlR]3. Исправлены баги с отчетом по отделам
[bookmark: lttx]4. Добавлена глобальная отмена печати (если записать 2 в соответствующую таблицу)
[bookmark: zYuf]13.12.2016
[bookmark: l86r]1. Добавлена проверка контрольных чисел ИНН пользователя (настройка в таблице "Региональные настройки")
[bookmark: UHNq]2. Добавлены необнуляемые суммы по всем операциям
[bookmark: p0cu]3. Добавлен запрос необнуляемых сумм через сервисную команду 1 (FE F4 00 00 00 00), возвращает 4 8-ми байтных числа.
[bookmark: lHZ5]9.12.2016
[bookmark: UtOi]1. Переработан буфер команд, теперь в него влезает больше операций и существенно больше текстовых строк
[bookmark: T0Ts]2. В тестовый прогон добавлена информация о настройках ОФД и сетевого интерфейса.
[bookmark: U6ec]3. Исправлен баг со скидками в новом буфере команд
[bookmark: tNHX]4. Исправлен баг с выключением питания на закрытии документа (документ с номером от предыдущего)
[bookmark: iDlI]5. Добавлена необнуляемая сумма в отчет о закрытии смены
[bookmark: lMJT]8.12.2016
[bookmark: IhKZ]1. Изменена инициализация USB для лучшей инициализации RNDIS
[bookmark: LQp9]2. Для старой версии Ритейл-01 убран детект wifi для ускорения старта
[bookmark: EhWb]7.12.2016
[bookmark: LVcr]1. Увеличен таймаут ФН на некоторые команды, формирующие фискальный признак
[bookmark: uikk]2. В случае не получения ответа ФН на команды формирующие фискальный признак
[bookmark: 6VhO]ФР будет перезапускаться чтобы задействовать штатный механизм восстановления документа
[bookmark: NhuA]6.12.2016
[bookmark: 5Uwq]1. PAYONLINE - добавлена возможность печать QR-кода графикой
[bookmark: HX95]2. PAYONLINE - исправлена отмена печати документа
[bookmark: iPyG]3. Добавлена поддержка KSZ8863 eth phy
[bookmark: jeGx]4. Добавлено отключение печати реквизитов ОФД на чеке
[bookmark: GOiH]29.11.2016
[bookmark: VVIE]1. Исправлен баг с печатью кодов EAN13 в чеках
[bookmark: 1xRy]24.11.2016
[bookmark: m7Ut]1. Добавлена начальная поддержка Штрих-ФР-02Ф
[bookmark: lG3u]2. Исправлен баг х5 с зацикливанем при одновременной скидке на позицию и на чек
[bookmark: OtSh]3. Исправлен баг с неотправкой данных в ОФД после пробития чека.
[bookmark: dKJf]22.11.2016
[bookmark: zq3U]1. Запрет изменять режим скидок в открытом чеке
[bookmark: rja2]2. Имена кассиров расширены до 64 символа
[bookmark: ZWqX]21.11.2016
[bookmark: 34rW]1. Исправлена ошибка со скидками при продаже в отдел 0
[bookmark: Kuon]2. Исправлена ошибка со скидками на чек в режиме скидок 0
[bookmark: fvBX]9.11.2016
[bookmark: zqsL]1. Добавлена поддержка Элвес-ФР-Ф
[bookmark: njKp]2. Исправлена ошибка при попытке установить скорость ком-порта более 115200
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